실리콘 공사 시방서

공사명:000 000 000 공용창 코킹 공사

000 00 0 000 관리사무소

실리콘 공사 시공 방법서

『단지 공용창 외부 실리콘 부분 공사』

1. 공 사 명 : 0000 0000 0000 0000 아파트 공용창 외부 실리콘 부분 공사

2. 공사범위 : 00개동 공용창 외부 (당 아파트에서 제시한 부분)

3. 상세범위 : 누수창호 외부 기존 실란트 및 조인트

4. 일반사항

가) 공사기간 : 협의 후 조정

재 료 명	특 징	용 도	시공방법
진제로 실란트	변성 실란트	샷시 및 균열보수 겸용	H,E

나) 사용자재 : KS제품 및 규격제품 사용

1) KS제품 및 규격 최상품의 하도재(프라이머)를 사용

2) 규격 최상품의 하도 희석재를 사용

3) 규격 최상품의 백업제를 사용

다) 본 시방서에 특기하지 않은 사항은 일반관례에 따른다.

5. 시공방법

가) 공사전 작업 (공사 범위 안에서 작업함)

코킹 공사전 기존 실리콘 공사면의 부식된 실리콘을 제거하는데 기존 시공면중에 들뜬

부분의 기존 실리콘만을 정확히 제거 한 후 다음 공정을 시공 하여야 한다.

1) 적용범위

본 시방은 방수를 목적으로 하여 건축물의 부재와 부재와의 접합부분에 설치되

어진 줄눈에 건(gun) 등으로 실링재를 충전하는 공사에 적용한다.

(연결창 및 독립창 실란트 충진 등)

2) 접착부위의 청소작업

실란트 접착에 방해를 줄 수 있는 기름, 먼지 제거 및 부실한 Joint 부위를 제거,

콘크리트  Joint폭에 알맞게 조각 등을 제거한 후 브러쉬로 청소합니다.

(주의 세척제 사용 금지)

3) Primer도포

피착 면에 얼룩 없이 고루 도포함으로서 피착제의 움직임에 대한 접착의 지속성과

접착력을 보다 증대시키기 위하여 도포하는 것으로 프라이머 도포후 30분이상 건조

시간을 확보하고, 비, 바람 등으로 프라이머 도포면에 지장이 있는 경우 재 도포

하여야 한다.

4) 사용자재

가) 우레탄 코킹 외 변성 실란트

나) 기타 회사제품(KS제품 및 규격품)

5) 충  진

충진시 줄눈의 구석구석까지 완전히 충진 하도록 노즐의 크기와 이동속도, 그리고

노출량 등을 잘 조절하여야 한다.

6) 마무리 작업

씰링재와 피착 면과의 공백을 없애고 잘 접착되게 하기위하여 줄눈 규격에 맞는 주걱

(헤라)을 사용하여 표면에 요철 및 굴곡이 없이 깨끗이 마무리 한다.  마무리 작업시

기포가 생기지 않도록 주의하여야 한다.

7) 잔여 실란트 제거

잔여 실란트가 공사범위를 넘어 묻었을 경우 경화가 되기 전에 톨루엔 등의 솔벤트로         닦아내고, 경화 후에는 칼로 긁어냅니다.

※ 주의사항

1) 외기온도가 급강하 하여 피착 바탕 면이 젖어 있을시는 시공해서는 안 된다.  비,

눈이 오거나 시공중 비, 눈이 예상되는 경우 시공을 중단한다.

* 시공시 외기온도가 영하로 내려가면 시공을 중단하고 영상 5℃ 이상에서 작업하는             것을 원칙으로 한다.

2) 시공후 적어도 3일간은 진동 하중이 걸리지 않도록 한다.

3) 하자 기간은 2년을 보장 할 수 있어야 한다.