공 사  시 방 서

공사명:0000 00 00 00 지하주차장 트랜치 보수공사

000 000 000 관리사무소

0000 000 000  아파트 지하주차장 트랜치 보수공사

{ 기존 트랜치 철거 및 무소음 트랜치 시공 }

1. 적용범위

본 시방서는 000 00 000 000 0000 00 아파트에 사용하는 그레이            팅 & 트렌치의 제작, 구입.시공에 대한 제반기준을 규정한다.

- 이하 “트랜치 보수공사”로 한다 -

1) 용어의 정의

기존 제품의 소음, 변형, 관리, 안전, 등의 단점을 보완하기 위하여        트랜치 전문 생산회사 및 부속자재 생산 회사에서 개발한 제품임 (동등      이상 자재 사용가능)

(1)“앵글 후레임(4t = 4Cm , 4.5t = 4Cm)”

(2)“무소음 삼각 300 그레이팅(kN-41t이상)”

(3)“고강도 무수축 몰탈(QP-600)”

(4)“스크류 앵커 볼트”

(5)“트위스트 앵커 볼트”

2) 첨부자료

(1)제품시방서.

(2)기타 감독관이 필요로 하는 요구사항.

2. 적용기준

1) 공사수행에 있어서의 적용기준은 설계서에 따르되 설계서에 규정되어 있     지 않은 사항은 동등 이상의 국제규격 또는 건설기술관리법 제34조(설계     및 시공기준)의 규정에 의한 건설공사 표준시방서, 건설공사 설계기준,     건설공사 시공기준 및 산업표준화법 제10조(한국산업규격)규정의 한국산     업규격(KS)에 의한다. 단 이와 같은 기준이 설계서의 내용과 다를 경우     에는 “갑”이 제시한 현장설명서와 계약서.특약사항이 우선한다.

2) 이 시방서를 포함한 설계서에서 완전하게 규정되어 있지 않은 모든 자      재나 설비등을 공사에 사용하고자 하는 경우에는 한국산업규격(KS)에       적합하거나 유사한 공사에서 사용한 예가 있는 것으로 하되“갑”이 지      정한 관리자의 승인을 받아야 한다.

3. 앵글 후레임 시공

1) 자 재

- 결정된 자재(규격)를 작업시작 전 까지 현장에 입고 후 확인한다.

- 지역 및 운송방식에 따라 시공자의 투입시기와 동일시 될 수 있다.

2) 레 벨(구배)

- 현장 수립된 사전 무근계획을 확인한다.

- 무근 콘크리트의 높이에 따른 천장고(주차장 2,300mm)를 확인한다.

- 배수로의 위치를 확인하고, 구배 방향과 높이를 확인한다.

- 배수로 주변의 노호된 콘크리트를 포함하여 컷팅 후 파취한다.

- 위 사항을 확인 후 시공도를 작성 후 현장 책임자의 승인을 받는다.

- 레이져 수평기로 레벨을 맞춰 새로 시공할 앵글 높이를 채크 한다.

- 수평기를 기준으로 일정한 깊이가 나오지 않은 부분은 더 파취한다.

3) 설 치

- 설치 바닥면에 모르타르 접착을 견고히 하기 위해 바탕면에 취핑 처리      한다.

- 설치 바닥면에 수직으로 스크류 앙카를 50Cm 간격으로 박아 앵글 후레      임과 용접하여 고정 시켜야 한다.

- 앵글 후레임의 수평면은 트위스트 앙카를 바닥에 고정하여 수평기로 앵      글 후레임을 맞춘 높이로 용접하여 튼튼히 고정하여 구배에 맞게 시공      한다.

- 시공된 후레임 하부에 자갈층을 채우고 상부는 고강도 몰탈로 미장하여      기존의 바닥층과 높이를 동일하게 한다.

4) 트랜치 시공시 주의사항

- 기존의 트랜치 주변 부실한 부분도 고강도 몰탈로 미장하여 보수한다.

- 몰탈 미장시 기존 콘크리트 구조물과 재료 분리 현상이 나지 않게 최대      한 취핑을 한 후 미장 하도록 하여야 한다.

- 트랜치 시공시 고강도 몰탈을 사용하는데 시공 강도를 위하여 일반 시      맨트와 일정부분 혼합하여 시공하여준다.

5) 보 양

- 커버롤 Tape(400mm)를 이용 트렌치 내부 양면에 접착하고 마른 모래등      으로 커버롤   Tape가 날리거나 떨어지지 않도록 조치한다.

4. 덥게 시공(그레이팅)

1) 시공 및 마감

- 규격품의 무소음 그레이팅을 앵글에 안착 시키고 수평구배를 확인한다.

- 구배 불량시 덥게 하부를 갈아 안착하고 소음측정 후 마감한다.

2) 마무리 및 현장정리

- 트랜치 시공 현장의 몰탈이 양생 될 때 까지 진동이나 충격이 가해지지      않도록 안전띠를 설치하여 보호한다.

- 작업시 발생한 폐기물 및 공사 잔여쓰레기를 정리하고, 잔여 철거폐기      물을 시공자의 책임으로 외부로 모두 반출한다.